# Propriedades (Controle de receita)

[ID da família de receitas] 'RecipeControl1.FamilyID'
Defina o ID da família de receitas a ser usado.
Observação: Você também pode alterar o ID da família de receitas com a Lista suspensa de receitas. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. RecipeControl1.FamilyID Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Alarme] [ Variável] [ Terminal] [ Equipamento] [ Receita] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[ID do grupo de receitas] 'RecipeControl1.GroupID'
Defina o ID do grupo de receitas a ser usado.
Observação: Você também pode alterar a Lista suspensa de receitas alterar o ID do grupo de receitas. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. RecipeControl1.GroupID Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Alarme] [ Variável] [ Terminal] [ Equipamento] [ Receita] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[ID da receita] 'RecipeControl1.RecipeID'
Defina o ID da receita a ser usado.
Observação: Você também pode usar uma Lista suspensa de receitas para alterar o ID da receita. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. RecipeControl1.RecipeID Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Alarme] [ Variável] [ Terminal] [ Equipamento] [ Receita] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Exportar/importar localização dos dados]
Selecione a localização de exportação/importação de dados de receita. -[Armazenamento local] -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Observação: O armazenamento que pode ser selecionado para [Exportar/importar localização dos dados] depende do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará o arquivo de exportação no cartão SD ou na armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar o arquivo de exportação no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01)

[Nome da pasta]
Defina o nome da pasta onde o arquivo exportado é salvo. (Exemplo: \Recipe) Você pode usar no máximo 256 caracteres, excluindo os seguintes símbolos, para o nome da pasta. : ; | , * ? " < >
Observação: Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema].

[Direção dos dados de receitas]
Selecione a direção dos dados exportados. -[Ingrediente_Receita]: Cada linha no arquivo exportado é uma receita. Os ingredientes estão em colunas. -[Receita_Ingrediente]: Cada linha no arquivo exportado é um valor de ingrediente. As receitas estão em colunas. Esta configuração se aplica às exportações tanto do software de edição de tela quanto da unidade do display.

[Salvar em]
Selecione a localização dos dados da receita a partir do seguinte. -[Interno] (memória da aplicação) -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Importante: Ao usar o armazenamento externo para salvar os dados de receitas, desligue a unidade de display antes de remover o armazenamento externo. Se você remover o armazenamento externo antes de desligar a unidade de display, os dados de receitas não podem ser salvos mesmo que o armazenamento externo seja inserido novamente. Neste cenário, reinicie a unidade de display após inserir o armazenamento externo. Recomendamos que você evite selecionar o armazenamento externo que muitas vezes é removido da unidade de display. Observação: A memória e o armazenamento que podem ser selecionados para [Salvar em] dependem do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará os dados da receita no cartão SD ou no armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar os dados da receita no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01) Para obter informações sobre a memória do aplicativo, consulte o seguinte. Funções disponíveis em memória / armazenamento

[Criptografia]
Selecione esta caixa de seleção para criptografar os dados da receita. Esta propriedade está disponível quando o armazenamento externo é selecionado em [Salvar em]. O padrão valor está habilitado. Desmarque esta caixa de seleção se não desejar criptografar os dados da receita.