# Alterar telas

A tela exibida na unidade do display pode ser alterada das seguintes maneiras.

Hide Show

1. Alterando por toque
2. Alterando por Script
3. Alterando por dispositivo externo
4. Alterando por navegação

## Alterando por toque

Configure [Operação] com propriedades de interruptor e forma.

1. Clique no interruptor ou na forma alinhada na tela.

2. Na janela Propriedades, ir da guia [Função] para sub-tela [Toque] e clique em [Operação].
3. Selecione [Alteração de tela] em [Tipo].
4. Da [Operação] exibida, selecione [Anterior] ou [ID específica].
5. Ao selecionar [ID específica], defina a tela [ID da tela] exibida em [Telas].

## Alterando por Script

Usando o editor de scripts, defina uma operação [Alteração de tela].

Exemplo: Toque em Switch1 para alterar a ID da tela para a tela 2.

Para obter informações sobre operações [Alteração de tela], consulte o seguinte.

Alteração de tela

## Alterando por dispositivo externo

Atribua uma variável externa para [ID da tela] em [Arquitetura do sistema]. Insira o valor do ID da tela na variável externa do dispositivo externo para alterar a tela.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Target01].

2. Na janela Propriedades, ir da guia [Função] para sub-tela [Básico] e clique em [Preferências].

3. Atribua uma variável externa para [ID da tela].

Observação: Ao atribuir variáveis externas, na janela [Seletor de variáveis], defina [Direção] como [Unidirecional]. Quando definido como [Due vie], a ID da tela exibida no momento será inserida na variável externa, e em seguida, atualizará o valor no endereço do dispositivo externo.

Para obter informações sobre propriedades, consulte o seguinte.

Propriedades (Target01)

## Alterando por navegação

Crie uma pasta com [Telas] em [Design de tela]. Será configurado um interruptor para alterar as telas da pasta.

Alterando telas por navegação

Ao criar pastas dentro de pastas, você também pode alterar as telas em uma estrutura de tela hierárquica.

Alterando telas com pastas de várias camadas