# Configurando as configurações do Servidor OPC UA

Você pode visualizar e editar as configurações do servidor OPC UA.

Observação: Para obter informações sobre os modelos que suportam servidor OPC UA, consulte o seguinte.

Lista de modelos/recursos suportados

### Para definir as configurações de Servidor OPC UA:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. À direita do campo [OPC UA Server], toque na elipse [...] para exibir o servidor OPC UA configurado.
3. Defina as configurações necessárias e toque em [Save and Reboot].

Observação:

- As seguintes propriedades não podem ser atualizadas na tela de Configuração de hardware.
  [Certificates List], [Certificate: Save In], [Certificate: Destination Folder]
- Para obter informações sobre as propriedades do servidor OPC UA, consulte o seguinte.
  Propriedades (Target01)

### Para gerar o certificado OPC UA:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. À direita do campo [OPC UA Server], toque na elipse [...] para exibir o servidor OPC UA configurado.
3. Toque no botão [Gerar e Reinicializar] para gerar o certificado e reiniciar a unidade de display.
4. Repita as etapas 1 a 2 e toque no botão [Export] para exportar o certificado para o local mostrado nos campos [Certificate: Save In] e [Certificate: Destination Folder].

Observação: Após o certificado ser regenerado, os certificados do servidor OPC UA exportados anteriormente se tornam inválidos.