# Web Server Settings

O servidor Web permite que você receba o valor de variáveis, quantidade e uma notificação de alarme/erro de sistema remotamente.

## Configurando configurações de servidor Web

Etapas para configurar as configurações de servidor Web na unidade do display.

Observação: Para informações sobre os modelos que suportam o servidor Web, consulte o seguinte.

Modelo/recurso suportado.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Target01].
2. Na janela Propriedades, clique na aba [Avançado] e clique na guia [Acesso a dados].
3. Ir para [Configurações das funções da Web] e selecione a caixa de seleção [Habilitar servidor Web].
4. Definir as seguintes propriedades.

Propriedades Propriedades

[Configurações das funções da Web]

[Habilitar servidor Web]
Selecione para usar o servidor Web.

[Configurações de servidor Web]

[Configuração de segurança]
Ao restringir o usuário de acordo com o nível de acesso do usuário ao Web Server, selecione habilitar [Configuração de segurança] e defina o nível de segurança.

[Nível de segurança para leitura]
O usuário pode ver propriedade do servidor, nome da variável, valor da variável, erros do sistema e alarmes.

[Número da porta]
Defina o Número da porta para comunicação de dados.

[Comunicação criptografada]
Esta propriedade está disponível nos modelos que suportam HTTPS/WSS. Versão suportada: TLS 1.3 TLS 1.2 Observação:Para obter informações sobre os modelos que suportam HTTPS/WSS, consulte o seguinte. Lista de modelos/recursos suportados

[Certificado de exportação]
Esta propriedade está disponível quando [Comunicação criptografada] está habilitado.

[Armazenamento de dados]
Especifique o local de armazenamento para exportar o certificado do servidor.

[Nome da pasta]
Especifique a pasta de destino para exportar o certificado do servidor. Se for deixado em branco, o certificado será exportado e salvo no diretório raiz.

## Protocolo suportado

Os seguintes protocolos são suportados:

- HTTP

- HTTPS

- WS

- WSS

Observação: Quando [Comunicação criptografada] está ativada, somente conexões seguras (HTTPS e WSS) são permitidas.

### Para construir uma rede segura para evitar o acesso não autorizado

Para construir uma rede segura para evitar o acesso não autorizado, consulte o seguinte.

Segurança cibernética

Recomendamos especialmente fazer o seguinte.

- Construir um ambiente de comunicação utilizando comunicação criptografada (por exemplo, VPN).
- Instale a unidade do display em uma rede segura e confiável e proteja a unidade do display com um firewall.