# Usando Configurações das funções da Web

Exporte ou regenere o certificado SSL.

Observação:

- As configurações não ficam visíveis quando a propriedade Target01 [Configurações das funções da Web] -[Comunicação criptografada] está desativada no software de edição de tela.
- Para obter informações sobre os modelos que suportam HTTPS/WSS, consulte o seguinte.
  Lista de modelos/recursos suportados

### Para exportar o certificado SSL:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. À direita do campo [[Web Function Setting]], toque na elipse [...] para visualizar o status do certificado SSL.
3. À direita do campo [[Web Function Certificate]], toque na elipse [...] para confirmar o certificado é válido, em seguida, toque em [Export].
4. O certificado é exportado para o local especificado em [Certificado de exportação] - [Armazenamento de dados] e [Nome da pasta] no software de edição de tela. O arquivo de certificado exportado é chamado “BLUEWebFunction.crt” e está no formato PEM.

### Para gerar o certificado SSL:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. À direita do campo [[Web Function Setting]], toque na elipse [...] para visualizar o status do certificado SSL.
3. À direita do campo [Web Function Certificate], toque na elipse [...].
4. Em [Allow Certificate Regeneration], toque em [Enable].
5. Em [Regenerate Certificate], toque em [Generate and Reboot] para regenerar o certificado e reiniciar o runtime.