# Visão geral

O registro de dados coleta e armazena valores em endereços de dispositivos associados a variáveis. Você pode especificar o tempo de coleta de dados e a quantidade de dados armazenados. Exibir dados de registro em um objeto do gráfico de tendência.

O gráfico de tendência suporta variáveis booleana, real, inteira, string, data e tempo. O número de variáveis você pode coletar em um projeto depende da unidade do display.

Observação:

- Estabelecer uma condição de registro (Alterar valor/ Periódico/Script) para cada grupo de registro.
- Exportar dados de registro com a operação [Exportar dados do log].
  Exportar dados do log
- O registro de dados pode ser salvo em uma memória de backup ou em um armazenamento externo. Para calcular o tamanho do Registro de dados, consulte Calculando o tamanho dos dados para salvar.
- Quando ocorre um erro de comunicação ou falha de energia, dependendo do status dos dados, um ícone pode aparecer ou uma parte da cor do gráfico muda para cinza no Gráfico de tendência.
  Status dos dados

ATENÇÃO
DADOS REPORTADOS/REGISTRADOS INCORRETOS Não dependa da integridade dos dados de registro da IHM para ações críticas de segurança. Coletar dados de registro crítico no dispositivo externo responsável pelas ações corretivas. Não seguir essas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

## Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

AVISO
PERDA DE DADOS Não DESLIGUE a alimentação enquanto grava em um dispositivo de armazenamento que não seja protegido por filtro de gravação (proteção contra gravação). Desabilite as configurações de filtro de gravação antes de iniciar o aplicativo de runtime. Não seguir essas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.