# Antes de transferir os projetos

Esta seção descreve o que você precisa saber antes de transferir.

Ocultar Mostrar

1. Notas sobre a transferência de projetos
2. Quando transferir projeto pela primeira vez
3. Métodos de transferência
4. Ao usar a Série ST6000 2nd Gen
5. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT
6. Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

## Notas sobre a transferência de projetos

- Os dados na memória de backup (SRAM) são apagados ao transferir o projeto.
- Antes de transferir um projeto, pacote ou dados, primeiro faça um backup do projeto existente e dos dados do projeto.
- Quando o projeto anterior na unidade do display tiver o Registro de operações ativado e se você transferir o novo projeto, verifique se há espaço suficiente disponível na memória de backup (SRAM) para os dados registrados a serem exportados. Caso contrário, os dados serão removidos.
- Antes de transferir, se você não verificar as categorias e recursos suportados pela unidade de display, isso pode resultar em problemas de desempenho na unidade de display.
  Lista de modelos de suporte
- Para transferir arquivos de projetos com segurança, consulte o seguinte.
  Segurança cibernética
- Se você executar a transferência quando um cliente Web Viewer estiver logado, uma operação de logout não será registrada no registro de operação.
- A transferência de arquivo de projeto é suportada tanto de um software de edição de tela para uma unidade do display ou de uma unidade do display para outra unidade do display. Não é possível transferir um arquivo de projeto de uma unidade do display para o software de edição de tela.
- Se a unidade de display não aceitar o projeto em uma operação de transferência, use o modo de recuperação.
  Modo de recuperação

## Quando transferir projeto pela primeira vez

Se você estiver transferindo um projeto pela primeira vez, consulte o seguinte.

Transferindo um projeto pela primeira vez

## Métodos de transferência

Os seguintes métodos de transferência são suportados. Para o procedimento de cada método de transferência, verifique o link de destino correspondente.

- Transferindo um projeto pela Ethernet com o IPsec
- Transferindo um projeto por um cabo USB
- Transferindo um projeto com o sistema de arquivos
- Transferindo um projeto pela Ethernet

## Ao usar a Série ST6000 2nd Gen

Feche o [System Settings] antes de transferir um projeto. O projeto não pode ser transferido quando o [System Settings] está aberto.

## Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT

Quando o filtro de gravação (proteção contra gravação) for definido na placa do sistema (C:\drive), você precisará desabilitar as configurações de filtro contra gravação antes de transferir um projeto.

Não altere o caminho da pasta de [ProgramData] da configuração padrão do Windows.

## Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

### Precauções quando transferir arquivos de projetos para diferentes versões do runtime

Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT, não é possível transferir os arquivos do projeto nas seguintes condições.

Se você transferir o arquivo do projeto nas seguintes condições, a mensagem de erro aparece no software de edição de tela.

Versão do runtime | Versão do software de edição de tela | Mensagem de erro
Versão 3.1 ou anterior | Versão 3.1 Service Pack 1 ou posterior | [Incapaz de atualizar utilizando a operação de download. Use o instalador para atualizar o runtime para a versão mais recente.]
Versão 3.1 Service Pack 1B ou posterior | Versão 3.1 ou anterior | [O tipo de painel é diferente. Selecione o tipo de painel correto e tente novamente.]

Para transferir, o runtime deve ser reinstalado com a versão que não se aplica às condições acima.

Instale o runtime a partir do seguinte caminho na mídia de instalação.

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

Importante:

- A instalação do runtime apaga qualquer arquivo de projeto transferido anteriormente. Após a instalação, transferir novamente os arquivos do projeto.

- Se o .NET Framework não estiver instalado no destino da instalação do runtime, ou se sua versão for mais antiga, o .NET Framework também será instalado. Após a instalação do .NET Framework, o destino da instalação é reiniciado.

Observação:

- Você pode obter o instalador através do seguinte.

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- Ao instalar o runtime, não há necessidade de desinstalar o runtime previamente instalado.

### Para transferência segura (Assinatura do código SHA2)

Por razões de segurança, as assinaturas do código SHA2 são utilizadas durante a transferência. Confirme se seu ambiente operacional suporta o SHA2. Caso contrário, executar o programa de atualização de segurança para instalar a assinatura do código SHA2.

#### Programa de atualização de segurança

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### Verificando se seu ambiente suporta a assinatura do código SHA2

No Painel de controle, selecione [Sistema e Segurança] - [Atualização do Windows] - [Exibir histórico de atualizações]. No histórico de atualizações, confirmar a listagem do [Security Monthly Quality Rollup para Windows 7] a partir de outubro de 2016. Se estas entradas estiverem listadas, seu ambiente suporta a assinatura do código SHA2.

##### Exemplo de histórico de atualização (sistema operacional de 64 bits)

2016-10 Security Monthly Quality Rollup para Windows 7 para sistemas baseados em x64

##### Exemplo de histórico de atualização (sistema operacional de 32 bits)

2016-10 Security Monthly Quality Rollup para Windows 7