# Propriedades (Teclado numérico de strings do sistema)

[Rótulo da tecla]
Defina o rótulo da chave exibida.
Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Texto da tabela de idiomas] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Tipo de fonte]
Selecionar o idioma desejado para os caracteres utilizados no teclado.

[Detecção de toque do teclado]
Selecionar o tempo para quando o toque do teclado for detectado.
[Click] Toque na tecla e solte, no momento em que o toque é detectado. : Detectar toque Pressionar: A tecla é pressionada Liberar: A tecla não é pressionada Observação: Enquanto a tecla é pressionada e sem soltar, se você mover seu dedo para fora da área da tecla, o toque é cancelado. Enquanto a tecla é pressionada e qualquer uma das seguintes ocorre, o toque é cancelado. O objeto não é exibido devido a uma alteração da tela ou de conteúdo. A função de travar está habilitado no objeto. O usuário faz logout. O arquivo de projeto é transferido. O runtime é encerrado. O runtime é reiniciado. A janela ativa do Windows altera através do aplicativo do runtime para um aplicativo diferente. [Press] Tocar a tecla, no momento em que o toque é detectado. : Detectar toque Pressionar: A tecla é pressionada Liberar: A tecla não é pressionada

[Largura do teclado]
Selecione a caixa de seleção [Definir largura do teclado] para especificar a largura (768...3840) do [Teclado numérico de strings do sistema]. A altura do teclado é ajustada em relação à largura do teclado.
Observação: Se você definir uma largura de teclado maior que a largura da tela, durante a operação, a largura do teclado é ajustada para se ajustar à largura da tela.