# Armazenamento externo

O seguinte armazenamento externo é suportado:

- Cartão SD

- Memória USB

Para restrições sobre o uso de armazenamento externo, consulte Restrições (Operação da unidade do display).

Ocultar Mostrar

1. Armazenamento externo suportado
2. Precauções de armazenamento externo para uso
3. Removendo o armazenamento externo

1. Ao utilizar a série SP5000 Power Box, série SP5000X, série GP-4100, série ST6000, série ST6000 2nd Gen, ou série STM6000
2. Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)
3. Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

## Armazenamento externo suportado

#### Cartão SD

Sistema de arquivos | SD (FAT) SDHC (FAT32)
Capacidade máxima | 32 GB

#### Memória USB

Sistema de arquivos | FAT FAT32 exFAT (apenas para a sérieST6000 2nd Gen)
Máximo | 2 TB
Número de memórias USB usadas na unidade do display ao mesmo tempo | 1

## Precauções de armazenamento externo para uso

ATENÇÃO
NÃO É POSSÍVEL MONITORAR O SISTEMA/PROCESSO Quando você usa um dispositivo de armazenamento externo para o gerenciamento de dados do projeto: Não desconecte o dispositivo enquanto a unidade de display estiver em execução. Certifique-se de que o USB está conectado corretamente. Não seguir essas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

AVISO
perda de dados Faça o backup dos dados periodicamente em um dispositivo de armazenamento externo. Ao acessar o armazenamento externo, não DESLIGUE ou reinicie a unidade de display ou desconecte o armazenamento externo. Não faça download dos dados da tela (Enviar projeto) para a unidade de display enquanto copia os dados para o armazenamento externo. Ao remover o Cartão CFast, assegure-se sempre de DESLIGAR a unidade de display. Ao instalar o armazenamento externo, tenha cuidado com a posição frontal e traseira do armazenamento externo e com seus conectores. Não seguir essas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.

AVISO
perda de dados Não deixe o armazenamento externo exposto a eletricidade estática ou ondas eletromagnéticas Não deixe o armazenamento externo exposto a altas temperaturas, como as que são causadas por luz solar direta ou aquecedores Não dobre o armazenamento externo Não derrube o armazenamento externo Não respingue água no armazenamento externo Não toque nas conexões em uma unidade de display Não desmonte ou modifique o armazenamento externo Não seguir essas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.

AVISO
FALTA de dados Quando você conecta um ou mais dispositivos USB a uma unidade de display por meio de um hub USB, use um hub USB com fornecimento de energia externo. Não seguir essas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.

## Removendo o armazenamento externo

Importante:

- Não remova o armazenamento externo da unidade de display enquanto estiver sendo acessado. Fazer isso poderá corromper os dados.
- Quando você salvar os seguintes dados no armazenamento externo especificado no campo [Salvar em], desligue a unidade de display antes de remover o armazenamento externo.

Se você remover o armazenamento externo antes de desligar a unidade de display, os dados acima não serão coletados mesmo que o armazenamento externo seja inserido novamente.novamente. Neste cenário, reinicie a unidade de display após inserir o armazenamento externo.

Para remover corretamente um dispositivo de armazenamento externo, use um dos seguintes métodos:

Ocultar Mostrar

1. Ao utilizar a série SP5000 Power Box, série SP5000X, série GP-4100, série ST6000, série ST6000 2nd Gen, ou série STM6000
2. Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)
3. Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

### Ao utilizar a série SP5000 Power Box, série SP5000X, série GP-4100, série ST6000, série ST6000 2nd Gen, ou série STM6000

Você deve incluir a Hardware Configurationno seu projeto para remover um dispositivo de armazenamento externo da unidade de display.

1. Abra a Configuração de hardware.
2. Clique em [Eject] de SD/USB.
   →O interruptor de ejeção fica acinzentado.

Observação:

- Quando o processo de remoção do Cartão SD é concluído, o LED de acesso do Cartão SD da unidade de display é desligado. Confirme se a lâmpada LED está desligada, em seguida remova o Cartão SD.
- Você também pode remover um armazenamento externo pela operação [Dispositivo externo].
  Dispositivo externo

### Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

Você não precisa executar nenhuma operação no Windows antes de remover o armazenamento externo da unidade do display.

Certifique-se de que o armazenamento externo não esteja sendo acessado antes de remover o armazenamento externo da unidade do display.

Não remova o dispositivo de armazenamento externo da unidade do display enquanto estiver sendo acessado. Fazer isso poderá corromper os dados.

Observação:

- Quando o processo de remoção do Cartão SD é concluído, o LED de acesso do Cartão SD da unidade de display é desligado. Confirme se a lâmpada LED está desligada, em seguida remova o Cartão SD.
- Não é possível remover um armazenamento externo pela operação [Dispositivo externo] ou pela tela de Configuração de hardware.
  Dispositivo externo
  Sobre configuração de hardware

### Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

Execute a operação de remoção na tela da área de trabalho do Windows antes de remover o armazenamento externo.

Clique no ícone Remover hardware em segurança , e em seguida, na lista de dispositivos, clique no dispositivo que você deseja remover.
ou
Clique em [Iniciar] , clique em [Computador], clique com o botão direito do mouse no dispositivo que você deseja remover, depois clique em [Ejetar].
→O Windows exibe uma notificação de que é seguro remover o dispositivo.

Observação:

- Sua versão do Windows é Windows 10 versão 1809 ou posterior, você não tem que executar a operação acima.
  Certifique-se de que o armazenamento externo não esteja sendo acessado antes de remover o armazenamento externo da unidade do display.
  Não remova o dispositivo de armazenamento externo da unidade do display enquanto estiver sendo acessado. Fazer isso poderá corromper os dados.
- Quando o processo de remoção do Cartão SD é concluído, o LED de acesso do Cartão SD do painel é desligado. Confirme se a lâmpada LED está desligada, em seguida remova o Cartão SD.
- Não é possível remover um armazenamento externo pela operação [Dispositivo externo] ou pela tela de Configuração de hardware.
  Dispositivo externo
  Sobre configuração de hardware