# Criando uma tela com peças disponíveis apenas para usuários específicos

A operação de toque pode ser restringida definindo um nível de segurança para as peças.

A operação de toque para as peças será habilitada somente quando você fizer login com um nível superior ao nível de segurança definido para as peças.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Adicionar grupos de usuário
3. Adicionar Usuários
4. Configurar peças
5. Configurar scripts

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a(s) variável(eis) abaixo.

#### Propriedades das variáveis:

[Nome] | [Tipo de dados]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [BOOL]
Var3 | [BOOL]

## Adicionar grupos de usuário

### Explorador de projeto : [Segurança] ➞ [Todas as usuários]

Adicionar o(s) grupo(s) de usuários abaixo.

#### Propriedades do UserGroup1:

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Nível de segurança] | 1

#### Propriedades do UserGroup2:

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Nível de segurança] | 5

## Adicionar Usuários

### Explorador de projeto : [Segurança] ➞ [Todas as usuários] ➞ [UserGroup1]

Adicionar o usuário abaixo.

#### Propriedades do usuário:

[Nome] | [Senha]
Level1 | 1111

### Explorador de projeto : [Segurança] ➞ [Todas as usuários] ➞ [UserGroup2]

Adicionar o usuário abaixo.

#### Propriedades do usuário:

[Nome] | [Senha]
Level5 | 5555

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto da lâmpada (Nome: Lamp1) : A-1

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var1
[Toque] | [Operação] | [Tipo] | [Bit]
[Operação] | [Alternar]
[Destino] | [Variável] [Nome]: Var1

#### Propriedades do objeto da lâmpada (Nome: Lamp2) : A-2

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var2
[Toque] | [Operação] | [Tipo] | [Bit]
[Operação] | [Alternar]
[Destino] | [Variável] [Nome]: Var2
[Detalhe] | [Segurança] | 1

#### Propriedades do objeto da lâmpada (Nome: Lamp3) : A-3

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var3
[Toque] | [Operação] | [Tipo] | [Bit]
[Operação] | [Alternar]
[Destino] | [Variável] [Nome]: Var3
[Detalhe] | [Segurança] | 5

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch1): B-1

Valor padrão

## Configurar scripts

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Definir o seguinte script sobre o objeto.

A partir da [Caixa de ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

#### Objeto de interruptor (Nome: Switch1) script: B-1

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Operações] ➞ [Funções HMI] ➞ [Segurança]
3 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]