# Propriedades (Leitor de código de barras USB)

Você pode configurar os detalhes do leitor de código de barras USB em Arquitetura do sistema.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Acessórios].

2. Na barra de ferramentas do editor do Arquitetura do sistema, clique em [Leitor de código de barras USB].

3. Na janela Propriedades, configure as propriedades abaixo.

## Básico

[Salvar em]

Você pode definir os seguintes destinos para os dados inseridos a partir de um leitor de código de barras USB. Selecione [Objetos] ou [Variável].

[String digitalizada]

Você pode definir as variáveis interna STRING para os dados inseridos a partir de um leitor de código de barras USB. A configuração só é possível quando [Variável] está selecionada em [Salvar em].

[String digitalizada (bytes)]

Para contar os caracteres, configure uma variável inteira interna como o destino de salvamento do valor contado. A configuração só é possível quando [Variável] está selecionada em [Salvar em].

[Código de chave]

Selecione o layout do teclado. Selecione [English 101] ou [Japanese 106].