# Inatividade

O trigger inatividade executa a operação, quando nenhuma ação de toque foi realizada no momento configurado na unidade de display.

##### Bloco

##### Texto

onInactive(1, ()=>{
1
});

1: Minutos

(Exemplo)

1. Adicione duas telas (Screen1 e Screen2) e renomeie Screen2 como Protetor de tela.
2. Adicione um objeto de imagem à tela Protetor de tela e selecione uma imagem.
3. Adicione o trigger Inatividade no Editor de Script de Screen1 e defina o Tempo (min) para a inatividade do usuário.
4. Adicionar uma operação de Alteração de tela.
5. Adicione bloco de Valores constantes, selecione [Int] e defina 2.

Na unidade do display, se o usuário não estiver ativo no período de tempo configurado, a tela do Protetor de tela é exibida.

##### Bloco

##### Texto

onInactive(1, ()=>{

changeScreen(2);

});