※※※※※※※※※※※※※  FP5000 Driver & Utility ※※※※※※※※※※※※※※※
                                                                     2019年  2月
                              シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

この度は、FP5000をご利用いただき誠にありがとうございます。
本ドライバーおよびユーティリティーは、FP5000とホストPC間の通信および画面表示の
調整に必要です。

目次
 (0) 概要
 (1) バージョン
 (2) 対応OS
 (3) 制限事項
  3-1  システム構成
  3-2  通信ドライバー
  3-3  ユーティリティー (ランチャー)
 (4) マニュアル
 (5) 更新履歴


内容
================================================================================
 (0) 概要
  通信ドライバー         ：FP5000とホストPC間の通信用ドライバー
  ユーティリティー       ：ランチャーとは、FP5000の各種設定をアイコンで一覧表示し、
                           タッチ操作によって簡単に起動できるようにする
                           ユーティリティーです。

 (1) バージョン
     通信ドライバー      ：Ver.1.0.3.0
     ユーティリティー    ：Ver.1.00.0015

 (2) 対応OS
     本ドライバーおよびユーティリティーは、以下のオペレーティングシステムに対応
     しています。
    ・ Windows(R) 7 Service Pack 1 / Professional / Enterprise / Ultimate (32bit / 64bit)
    ・ Windows(R) 8 Pro / Enterprise (32bit / 64bit)
    ・ Windows(R) 8.1 Pro / Enterprise (32bit / 64bit)
    ・ Windows(R) 10 Pro / Enterprise (32bit / 64bit)
    ・ Windows(R) Embedded Standard 7 for Pro-face products (32bit / 64bit)
    ・ Windows(R) Embedded 8.1 Industry Pro / Enterprise (32bit / 64bit)
    ・ Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (32bit / 64bit)

     本ドライバーおよびユーティリティーは、以下のオペレーティングシステムには
     対応しておりません。Ver.1.00.0013をご使用ください。
    ・ Windows(R) XP
    ・ Windows(R) Embedded Standard 2009 for Pro-face products

 (3) 制限事項
     3-1  システム構成
        <画面表示/タッチ入力>
          FP5000はホストPCに複数台接続してご使用になれません。
          ホストPC1台にFP5000 1台の構成でご使用ください。
     3-2  通信ドライバー
        <ドライバーインストール>
          Windows(R) 7でご使用の場合、Windows Updateにより
          Driver Frameworkのインストールが必要です。
          ・Kernel-Mode Driver Framework version 1.11
        <画面表示/タッチ入力>
          DVIとUSBケーブルの活線挿抜はお勧めしておりません。
          電源投入前に接続を確認の上ご使用ください。
     3-3  ユーティリティー (ランチャー)
        <.NET Framework 4.0>
          Windows(R) 7でご使用の場合、下記HPより
          .NET Framework 4.0 patch(KB2840628v2)の
          インストールを必ず行ってください。
          HPアドレス：http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39509
        <T/P Calibration>
          拡張デスクトップモードでT/P Calibrationを行う際は、Launcher Setで
          FP5000側にランチャーが表示されるよう設定を行ってください。
        <Display>
          ディスプレイのコントラストや黒レベルを調整する場合は、ホストPCの
          グラフィックプロパティーより行ってください。
        <Tablet PC>
          FP5000をご使用になる前に、ホストPC側で"Tablet PC Input Service"の機能を
          有効に設定してください。
        <FirmwareUpdate>
          Windows(R) 10でご使用の場合、表示される文字の一部が欠ける場合があります。
        <ランチャー>
          FP5000にランチャーが表示された状態でDVIケーブルが抜去された場合、
          表示可能なディスプレイにランチャーが表示されます。
        <Front USB>
          設定変更後、FP5000は自動的に再起動されません。
          設定を反映させるために、FP5000を手動で再起動してください。

 (4) マニュアル
     本ドライバーおよびユーティリティーの詳細については、FP5000シリーズ
     ユーザーズマニュアルを参照してください。弊社サポート専用サイト
     (http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html)からダウンロードできます。

 (5) 更新履歴
     ユーティリティー: Ver.1.00.0008
         以下の仕様を変更しました。
         ・ランチャーの描画領域がタスクバーの領域を隠さないように変更
         ・ユーティリティーのインストールでドライバーが自動的に
           インストールされるように変更
         以下の機能を追加しました。
         ・ファームウェアのアップデート機能
     ユーティリティー: Ver.1.00.0009
         以下の機能を追加しました。
         ・タッチパネルキャリブレーションのキャンセル機能
         以下の内容を改修しました。
         ・リモートデスクトップ時に省電力状態に入ると、
           スクリーンセーバーが実行される
         ・ログオフ、ログインを繰り返し実施すると、
           FP5000とホストPC間で通信エラーが発生する場合がある
         ・メモリーリークが発生する
     ユーティリティー: Ver.1.00.0010
         以下の内容を改修しました。
         ・FP5000のみを再起動すると、以下の問題が発生する
           - Click Buzzerが鳴らなくなる
           - ランチャーが起動しなくなる
           - 自動調光有効時、画面が暗くなる
           - 自動調光有効時、LEDが橙点滅を継続する
     ユーティリティー: Ver.1.00.0011
         以下の機能を追加しました。
         ・Windows(R) 7および8でマウスエミュレーションソフトウェア(DMT-DD)による
           マウス互換動作に対応
           (ただし、拡張デスクトップモードには非対応)
     ユーティリティー: Ver.1.00.0012
         以下の問題を修正しました。
         ・Windows(R) XPに接続時、画面を90°または270°に回転させると
           タッチオペレーションが不可となる
     ユーティリティー: Ver.1.00.0013
         ・Windows(R) 7および8のタッチ操作によるランチャーの起動方法を変更しました。
         ・画面の回転角度に追従して、デスクトップの左上を3点のタッチ開始位置に
           固定しました。
     ユーティリティー: Ver.1.00.0014
         以下の仕様を変更しました。
         ・Windows(R) 10をサポートしました。
         ・Windows(R) XPをサポート対象外としました。
     ユーティリティー: Ver.1.00.0015
         以下の仕様を変更しました。
         ・Launcher Setで表示するFP5000を1台としました。


================================================================================
Copyright (C) 2019 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved.
Microsoft(R) と Windows(R) は米国およびその他の国の Microsoft Corporation における
登録商標です。本書に記載の製品名は、それぞれの権利者の登録商標である場合があります。
この資料の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
※※※※※※※※※※※※※※  リリースノート終了  ※※※※※※※※※※※※※※※
