# Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 어댑터 사용 설명서

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 어댑터 사용 설명서입니다. 이 설명서에서는 하드웨어 규격, 어댑터 소프트웨어 구성에 대한 정보 및 문제 해결 팁을 제공합니다.

항목을 선택하려면 아래 나열된 목차에서 해당 링크를 누르십시오.

개요

설치

구성

어댑터 설정 변경

문제 해결

규격

고객 지원

제한 보증

소프트웨어 사용권

제품 등록

# 개요

어댑터를 설치한 후에 어댑터를 온라인으로 등록하십시오. Intel 제품 등록 웹 사이트로 이동합니다.

### 소개

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드는 컴팩트 플래시 사용 장치를 Wi-Fi™ IEEE 802.11b 무선 LAN에 연결하거나 무선 LAN 연결이 가능한 다른 핸드헬드 장치에 직접 연결할 수 있는 유형 I CompactFlash™ 카드입니다.

### 기능

- Pocket PC 2000 및 PC 2002 PDA와 작동

- CF 유형 I 및 유형 II 카드 슬롯이 장착된 장치에 적합한 컴팩트 플래시 형식 요소(Form Factor )

- 최대 11 Mbps의 데이터 속도*

- 범위의 최대화를 위해 11, 5.5, 2 및 1 Mbps로 자동 속도 조정

- 표준 사무 환경에서 최대 90m(300 ft), 옥외에서 최대 300m(1000 ft)의 범위

- 64비트 및 128비트 WEP(Wired Equivalent Privacy) 암호화 지원

- PRO/Wireless의 사용자에게 익숙한 클라이언트 도구 및 설치

- 고급 전원 관리 기능

- 배터리 수명을 제어하는 사용자 정의 전원 관리

- 우발적인 배터리 소모를 방지하는 무선 LAN 일시 중단 기능

(*)는 무선 인터페이스의 최대 속도가 11 Mbps임을 나타냅니다. 그러나 실제 데이터 전송률은 핸드헬드 프로세서 속도 등 다양한 요소에 의해 결정됩니다.

# 설치

### 필요한 네트워크 및 보안 정보

먼저 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 설치하기 전에 네트워크 관리자에게 다음 정보를 얻으십시오.

- 액세스 지점을 통해 통신할 네트워크의 네트워크 이름(SSID는 ESSID(Extended Service Set Identifier)라고도 함)(특정 네트워크에 액세스하는 모든 무선 장치에 동일해야 함).

- 네트워크에서 사용할 수 있는 IP 주소 할당 유형:

> 자동(Automatic) - 사용자 입력 없이 DHCP 서버가 주소가 동적으로 할당
> 수동(Manual) - 사용자가 네트워크 관리자에게 얻은 IP 주소 정보를 입력

- 네트워크에서 사용되는 암호화 유형(64비트 또는 128비트, "보안 키" 및 키 할당(1,2,3,4 또는 임시)

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드 드라이버와 유틸리티를 사용하려면 데스크톱이나 노트북 PC와 포켓 PC 간에 Microsoft® ActiveSync®를 통해 연결해야 합니다. CD-ROM의 설치 관리자는 데스크톱과 포켓 PC로 필요한 파일을 다운로드합니다.

# Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 설치하려면:

1. 직렬 또는 USB 케이블이 있는 데스크톱 PC와 포켓 PC 간에 ActiveSync 연결을 설정합니다. 설치 관리자는 데스크톱과 포켓 PC 사이를 연결하지 않고 실행할 수 있습니다. 설치는 다음 연결을 설정할 때 완료됩니다.

2. Intel® PRO/Wireless 소프트웨어 및 설명서 CD-ROM(PRO/Wireless Software and Documentation CD-ROM)을 데스크톱 PC의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

3. 주 메뉴에서 기본 드라이버 설치(Install Base Drivers)를 선택합니다.

4. 다음 화면에서 Windows CE용 드라이버 설치(Install drivers for Windows CE) 옵션을 찾아 드라이버 설치(Install Driver) 단추를 누릅니다.

5. 화면 지시를 따릅니다.

6. ESSID(Extended Service Set Identifier)를 입력합니다. ESSID 나 무선 네트워크의 암호화 코드를 모르는 경우 네트워크 또는 시스템 관리자에게 문의하십시오. .

참고: 추가 등록 정보 페이지를 보려면 디스플레이 하단에 있는 탭을 사용하십시오. 구성을 변경할 때는 연결이 유지될 수 있도록 주의하십시오.

6. 고급(Advanced)을 눌러 작동 모드(Operating Modes), 전원 설정(Power Settings), 암호화(Encryption) 및 안테나(Antenna) 옵션을 사용자 정의합니다.

7. 확인(OK)을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

8. 확인(OK)을 눌러 Intel WLAN 설치(Intel WLAN Setup) 유틸리티를 종료합니다.

# Windows CE 구성

Windows CE에서 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 구성하려면:

1. Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 포켓 PC 의 CF 슬롯에 삽입합니다. Intel WLAN 모니터(Intel WLAN Monitor) 유틸리티 아이콘이 오늘(Today) 작업 트레이에 표시됩니다.

2. Intel® PRO/Wireless 아이콘을 눌러 유틸리티를 엽니다. Intel WLAN Monitor 유틸리티를 사용하여 ESSID를 변경하고 버전과 모드 정보를 보고 전원 설정(Power Settings)을 사용자 정의하고 옵션(Optional) 설정을 조정하고 신호 품질(Signal Quality)을 봅니다.

3. 적용(Apply)을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

4. 확인(OK)을 눌러 PRO/Wireless 상태(PRO/Wireless Status) 창을 닫습니다.

# 어댑터 설정 변경

포켓 PC에서 어댑터 설정을 변경하려면:

1. 시작(Start) 메뉴를 누르고 설정(Settings)을 누릅니다.

2. 시스템(System) 탭을 누르고 Intel® PRO/Wireless 설정(Intel® PRO/Wireless Settings)을 누릅니다.

3. 802.11 ESSID를 변경하거나 고급(Advanced)을 눌러 다른 설정을 변경합니다. 탭 옆에 있는 화살표를 눌러 탭을 스크롤합니다.

팁:

설정에 대한 자세한 내용을 보려면 Windows 아이콘을 누르고 도움말(Help)을 누르십시오.

# 문제 해결

Windows CE 환경에서 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 사용할 때 다음 시나리오가 발생할 수 있습니다.

포켓 PC가 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 인식하지 못합니다:

- 포켓 PC는 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 삽입하면 인식되지 않는 카드(Unrecognized Card) 대화 상자를 표시합니다. 이것은 PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드 드라이버가 로드되지 않았거나 잘못 로드되었다는 뜻입니다. 이런 경우에는 드라이버 파일을 다시 설치해야 합니다.

PDA가 IP 주소를 인식하지 못합니다 :

- 변경된 IP 주소를 적용하려면 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 제거하고 다시 설치하거나 포켓 PC 전원을 껐다가 켜십시오.

## 알려진 문제

## 네트워크에 WINS 연결하기 위해 포켓 PC 장치 구성

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 카드를 설치한 후에 WINS IP 주소에 대해 장치를 구성해야 합니다. 장치를 구성한 후에 무선 연결을 통해 데스크톱이나 랩톱과 동기화할 수 있습니다. WINS IP 주소에 대한 장치를 구성하려면 다음을 수행하십시오:

1. 시작(Start), 설정(Settings)를 누른 다음 연결(Connections) 탭을 누릅니다.

2. 네트워크(Network)를 누른 다음 Intel 어댑터를 누릅니다.

3. 이름 서버(Name Servers)를 누릅니다.

4. WINS 필드에 연결하는 랩톱이나 데스크톱의 IP 주소를 입력합니다.

5. 확인(OK)을 누릅니다.

버전 2.2 에서 버전 3.0 으로 업그레이드

이 릴리스의 버전 3.0을 설치하기 전에 버전 2.2 소프트웨어를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면, 어댑터와 소프트웨어가 올바로 작동하지 않습니다.

설치 동안 기본 디렉토리 사용

포켓 PC용 소프트웨는 기본 디렉토리가 아닌 곳에는 설치되지 않았습니다. 일부 장치는 기본값 이외의 경로를 만들고 사용하는 경우도 있습니다. 소프트웨어를 기본값 이외의 디렉토리에 설치하려고 시도하면 항상 파일이 기본 Windows 디렉토리에 저장됩니다.

WLAN Monitor

는 기본 ESSID 인 101 로 돌아갈 수 있습니다

짧은 시간 동안 반복적으로 어댑터를 제거하고 삽입한 후나 WLAN Monitor 에서 ESSID 를 절전작동 상태에서 다시 시작한 후에 기본 설정인 101 로 돌아갈 수 있습니다. WLAN 모니터가 Intel® PRO Wireless 설치 유틸리티로부터 올바른 ESSID 를 선택할 수 있도록 하려면 소프트 리셋을 수행하십시오.

# 규격

범위 | 실내: 최대 90m(300 ft)
| 실외: 최대 300m(1000 ft)
데이터 속도 | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps
전력 소비 | TX: 170-280mA, 대기시: 통상 <25mA
암호화 | 64비트/128비트 WEP 암호화
네트워크 아키텍처 유형 | Wi-Fi 호환 액세스 지점을 통해 유선 네트워크에 대한 임의 네트워킹 및 통신 지원
네트워크 표준 | IEEE 802.11b 호환
소프트웨어 지원 | Microsoft Windows for Pocket PC, Windows 2000, Windows

Me, Windows 98
주파수 대역 2.412-2.462 GHz.
Channel 1-2412 GHz, Channel 2-2417 GHz, Channel 3-2422 GHz, Channel 4-2427 GHz, Channel 5-2432 GHz, Channel 6-2437 GHz, Channel 7-2442 GHz, Channel 8-2447 GHz, Channel 9-2452 GHz, Channel 10-2457 GHz, Channel 11-2462 GHz.
무선 매체 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 2.4 GHz ISM 대역
변조 PSK @ 1Mb; QPSK @ 2Mb; CCK @ 5.5 및 11Mb
무선 출력 최대 15dBm
전압 3.3V
수신 감도 -93dBm @ 1Mb, -89dBm @ 2Mb, -87dBm @ 5.5Mb, -83dBm @ 11Mb
작동 온도 섭씨 -20 ~ +70도(화씨 -4 ~ +158도)
보관 온도 섭씨 -30 ~ +80도(화씨 -22 ~ +176도)
치수 55.4mm x 42.8mm x 3.3mm(2.18 x 1.69 x .13인치)
중량 45.36 g(1.6 oz)
TX 최대 방출 EIRP 미국: FCC part 15.247, 유럽: ETS 300 328, 일본: RCR STD-33
TX 대역외 방출 미국: FCC part 15.247, 15.205, 15.209, 유럽: ETS 300 328, 일본: RCR STD-3

# 고객 지원

Intel 지원은 웹이나 전화를 통해 이용할 수 있습니다. 서비스에는 Intel 제품에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다. 설치 지침, 문제 해결 정보 및 일반 제품 정보에 액세스할 수 있습니다.

## 웹 및 인터넷 사이트

지원: http://support.intel.com

네트워크 제품: http://www.intel.com/network

기가비트 제품: http://www.intel.com/network/solutions/gigabit.htm

회사: http://www.intel.com

## 전화 지원

Singapore: +65 732 2245 (월-금 7:00 - 17:00)

전세계 액세스: Intel은 세계 각 지역에 기술 지원 센터를 갖추고 있습니다. 대부분의 센터에는 해당 지역 언어를 사용하는 기술자가 근무하고 있습니다. 전체 Intel 지원 센터, 전화 번호 및 영업 개시 시간 목록을 보려면 http://www.intel.com/support/9089.htm을 방문하십시오.

RF 장치

Intel RF 제품은 판매한 지역의 규약 및 규정을 준수하도록 설계되었으며 필요에 따라 지역에 맞는 레이블을 사용하게 됩니다. Intel RF 장치 대부분은 형식 승인되었으며 사용자가 장비를 사용하기 전에 라이센스나 승인을 받을 필요가 없습니다. 그러나 Intel에서 명백히 승인하지 않은 Intel 장비의 변경, 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

| 경고: 폭발물 근처에서 이 장치를 사용하지 마십시오. 폭발물이나 위험성/가연성 물질이 있는 곳에서는 무선 장치 사용에 관한 모든 경고 표지판을 준수하십시오.

실내에서만 사용하십시오.

| 개조했거나 손상된 안테나를 사용하여 이 장치를 작동하지 마십시오.
| FCC 및 Industry Canada 노출 요건을 준수하기 위해 이 PC 카드는 안테나와 사용자 신체가 20cm 이상 떨어져 있을 때 사용자 손에서 작동하도록 승인되었습니다.

## Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF Adapter - 하드웨어 수명 제한 보증

Intel은 본 패키지로 제공된 하드웨어 제품이 재료면이나 기술면에서 결함이 없음을 원래 소유자에게 보증합니다. 이 보증은 설치하는 과정에서 손상된 제품에는 적용되지 않습니다. 제품 설치는 본 제품 구입 회사가 하는 것이 좋습니다. Intel은 새로운 부품이나 다시 제작한 부품이 들어 있는 제품으로 사용자 주문을 채울 권한이 있습니다.

위의 보증은 제안, 규격 또는 샘플로 인해 발생하는 특정 목적에 대한 지적 재산권, 시장성, 적합성의 비위반에 대한 보증을 포함하지만 이에 국한되지 않고 명시적, 묵시적, 법률적인 다른 모든 보증을 대신합니다.

이 보증은 악용, 우발, 오용, 무시, 변경, 수리, 재해, 부적절한 설치 또는 부적절한 테스트에 의해 손상된 하드웨어 제품을 교체한 경우에는 적용되지 않습니다.

하드웨어 제품에 다른 결함이 있는 것으로 밝혀진 경우 아래에서 설명한 것을 제외하고 반품 확인(RMA) 번호(아래 참조)와 함께 하드웨어 제품을 구입한 회사나 Intel(북미만 해당)에 반환한 경우 Intel의 선택에 따라 무료로 하드웨어 제품을 교체하거나 수리해 드립니다. 하드웨어 제품을 발송하는 경우 운송 중의 손상이나 분실 위험을 고려해야 합니다. 원래의 포장재(또는 이에 상응하는 포장재)를 사용하고 운송 요금을 지불해야 합니다.

Intel은 하드웨어 제품을 새로운 또는 다시 제작한 제품이나 부품으로 교체하거나 수리하고 반환된 하드웨어 제품은 Intel의 재산이 됩니다. 수리되었거나 교체한 제품은 Intel의 자의에 따라 반품된 것과 같은 개정 수준 또는 그 이상의 상태로 반환됩니다. Intel은 할인된 제품을 그와 동등한 현재 생산 제품으로 교체할 권리를 갖고 있습니다.

본 보증은 귀하에게 특정 법률적 권한을 부여하며 주에 따라 다른 기타의 권한도 가지고 있을 수 있습니다. 이 하드웨어 제품에 포함된 모든 부품이나 구성 부품은 본 제품에 대한 Intel의 제한 보증이 적용되며 제품은 신제품과 같이 완벽히 테스트되고 보증되는 재활용 부품을 포함할 수 있습니다. 보증 정보에 대해서는 아래의 번호로 문의하십시오.

### 결함 있는 제품의 반환

#### 북미에서:

하드웨어 제품을 반환하기 전에 Intel 고객 지원 +1 916-377-7000으로 전화하여 반품 확인(RMA) 번호를 문의하십시오.

고객 지원 그룹이 하드웨어 제품에 결함이 있음을 확인한 경우 RMA 부서가 귀하에게 하드웨어 제품의 외부 포장재에 부착할 RMA 번호를 발급하도록 할 것입니다. Intel은 포장에 RMA 번호가 없는 제품을 접수하지 않습니다.

#### 그외 다른 지역의 경우:

환불이나 교체를 받으려면 구입한 곳에 하드웨어 제품을 반환하십시오.

## 책임과 해결 방법의 제한

INTEL의 유일한 책임은 직접적이고 객관적으로 측정 가능한 손상으로 제한됩니다. INTEL은 지적 재산권의 침해, 재구매 비용, 사용의 손실, 영업 중단, 신용 손실 및 이익의 손실을 포함하지만 이에 국한되지 않고 간접적이거나 순리적인 손상(전술한, 파생적, 부수적 및 특별한 손상을 포함하며 이에 제한되지 않음)에 대해 어떤 경우에도 책임을 지지 않으며 이는 INTEL이 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 알고 있었는지 여부에 관계 없이 계약 불이행, 불법 행위 또는 모든 보증에서 발생한 경우에도 마찬가지입니다. 전술한 사항에도 불구하고 이 계약에서 모든 클레임에 대한 INTEL의 총 책임은 제품 가격을 초과하지 않습니다. 잠재적 책임에 대한 이러한 제한은 제품 가격을 설정하는 중요한 요소였습니다. INTEL은 다른 모든 책임에 대해서는 고려하거나 인정하지 않습니다.

일부 주에서는 우연 또는 결과적 손해를 배제, 제한하지 못하게 하였으므로 상기 제한 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

### 중요한 제어 응용

Intel은 귀하 또는 귀하의 고객이 중요한 제어 응용(예를 들어, 의료 제어 시스템, 핵 에너지 제어 시스템 또는 항공이나 지상 교통 제어 시스템 포함)에 하드웨어 제품을 사용하는 경우 특히 책임지지 않으며 이러한 사용은 전적으로 사용자 책임입니다. 귀하 또는 고객이 이러한 응용에서 하드웨어 제품을 사용하여 발생하는 모든 클레임으로부터 Intel이 해를 입지 않도록 방어, 보증, 억제할 것에 동의합니다.

### 소프트웨어

하드웨어 제품과 함께 제공되는 소프트웨어는 위에서 설명한 하드웨어 보증이 적용되지 않습니다. 소프트웨어 보증에 대한 자세한 내용은 하드웨어 제품과 함께 제공되는 소프트웨어 사용권 계약을 참조하십시오.

### 결함 있는 제품의 반환

#### 북미에서:

하드웨어 제품을 반환하기 전에 Intel 고객 지원 +1 916-377-7000으로 전화하여 반품 확인(RMA) 번호를 문의하십시오.

고객 지원 그룹이 하드웨어 제품에 결함이 있음을 확인한 경우 RMA 부서가 귀하에게 하드웨어 제품의 외부 포장재에 부착할 RMA 번호를 발급하도록 할 것입니다. Intel은 포장에 RMA 번호가 없는 제품을 접수하지 않습니다.

#### 그외 다른 지역의 경우:

환불이나 교체품을 받으려면 구입한 곳에 하드웨어 제품을 반환하십시오.

## 책임과 해결 방법의 제한

INTEL의 유일한 책임은 직접적이고 객관적으로 측정 가능한 손상으로 제한됩니다. INTEL은 지적 재산권의 침해, 재구매 비용, 사용의 손실, 영업 중단, 신용 손실 및 이익의 손실을 포함하지만 이에 국한되지 않고 간접적이거나 순리적인 손상(전술한, 파생적, 부수적 및 특별한 손상을 포함하며 이에 제한되지 않음)에 대해 어떤 경우에도 책임을 지지 않으며 이는 INTEL이 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 알고 있었는지 여부에 관계 없이 계약 불이행, 불법 행위 또는 모든 보증에서 발생한 경우에도 마찬가지입니다. 전술한 사항에도 불구하고 이 계약에서 모든 클레임에 대한 INTEL의 총 책임은 제품 가격을 초과하지 않습니다. 잠재적 책임에 대한 이러한 제한은 제품 가격을 설정하는 중요한 요소였습니다. INTEL은 다른 모든 책임에 대해서는 고려하거나 인정하지 않습니다.

일부 주에서는 우연 또는 결과적 손해를 배제, 제한하지 못하게 하였으므로 상기 제한 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

### 중요한 제어 응용

Intel은 귀하 또는 귀하의 고객이 중요한 제어 응용(예를 들어, 의료 제어 시스템, 핵 에너지 제어 시스템 또는 항공이나 지상 교통 제어 시스템 포함)에 하드웨어 제품을 사용하는 경우 특히 책임지지 않으며 이러한 사용은 전적으로 사용자 책임입니다. 귀하 또는 고객이 이러한 응용에서 하드웨어 제품을 사용하여 발생하는 모든 클레임으로부터 Intel이 해를 입지 않도록 방어, 보증, 억제할 것에 동의합니다.

### 소프트웨어

하드웨어 제품과 함께 제공되는 소프트웨어는 위에서 설명한 하드웨어 보증이 적용되지 않습니다. 소프트웨어 보증에 대한 자세한 내용은 하드웨어 제품과 함께 제공되는 소프트웨어 사용권 계약을 참조하십시오.

# 소프트웨어 사용권 계약

중요- 복사, 설치 또는 사용하기 전에 읽어 주십시오

.

이 소프트웨어 및 관련 자료(통칭 "소프트웨어")를 사용하거나 로드하기 전에 다음 조건을 신중하게 읽어 주십시오. 소프트웨어를 로드하거나 사용하면 본 계약 조건에 동의하는 것입니다. 이 계약 조건에 동의하지 않는 경우 소프트웨어를 설치하거나 사용하지 마십시오.

라이센스

. 귀하는 소프트웨어를 개인적이고 비상업적인 용도로 단일 컴퓨터에 복사할 수 있으며 다음 조건에 따라 하나의 소프트웨어 백업 복사본을 만들 수 있습니다:

1. 이 소프트웨어는 Intel® 구성 요소 제품과 함께 사용하도록 라이센스를 받았습니다. 이 라이센스로는 Intel 이외의 구성 요소 제품과 함께 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

2. 귀하는 이 계약서에서 제공한 것을 제외하고 소프트웨어의 일부를 복사, 수정, 임대, 판매, 배포 또는 이전할 수 없으며 소프트웨어의 불법 복사를 방지하는 데 동의합니다.

3. 소프트웨어를 리버스 엔지니어, 디컴파일 또는 디스어셈블할 수 없습니다.

4. 소프트웨어를 재인가하거나 둘 이상의 사용자가 소프트웨어를 동시에 사용하도록 할 수 없습니다.

5. 소프트웨어는 타사 공급업체의 소프트웨어나 기타 재산을 포함할 수 있으며, 일부는 동봉된 "license.txt" 파일이나 기타 텍스트 또는 파일로 라이센스를 제공합니다.

소프트웨어 소유권 및 저작권

. 소프트웨어의 모든 복사본에 대한 소유권은 Intel 또는 그 공급업체에 있습니다. 소프트웨어는 저작권이 있으며 미국과 기타 국가의 법률 및 국제 조약에 의해 보호됩니다. 소프트웨어에서 저작권 안내문을 제거할 수 없습니다. Intel은 소프트웨어 또는 이곳에서 언급하는 항목을 사전 통보 없이 언제든지 변경할 수 있지만 소프트웨어를 지원하거나 업데이트할 책임은 없습니다. 달리 명시적으로 제공한 것을 제외하고 Intel은 Intel의 특허권, 저작권, 상표권 또는 기타 지적 재산권에 대해 명시적이거나 암시적인 권한을 부여하지 않습니다. 양수인이 이러한 조건에 동의하고 귀하가 소프트웨어의 복사본을 보유하지 않는 경우 소프트웨어를 양도할 수 있습니다.

제한된 미디어 보증

. 소프트웨어를 Intel 측이 실제 미디어로 전달한 경우 Intel은 배달 후 90일의 기간 동안 재료의 물리적 하자가 없음을 보증합니다. 이러한 하자가 발견된 경우 Intel이 선택한 방식에 따라 소프트웨어의 교체 또는 대체품 배달을 위해 Intel에 미디어를 반환하십시오.

다른 보증의 배제

. 위에서 제공한 것을 제외하고 소프트웨어는 시장성, 비위반 또는 특정 목적의 적합성의 보증을 포함한 모든 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. Intel은 소프트웨어 내에 포함된 모든 정보, 텍스트, 그래픽, 링크 또는 기타 항목의 정확성이나 완전성에 대한 책임을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

책임의 제한

. INTEL 또는 그 공급자는 제한 없이 이익의 손실, 업무 중단 또는 정보의 손실을 포함하여 어떠한 경우에도 책임을 지지 않으며, 이는 INTEL이 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다. 일부 관할 법원에서는 파생적 또는 부수적 손해에 대한 책임을 배제하거나 제한하는 것을 허용하지 않으므로 위 제한은 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 귀하는 관할 법원에 따라 다른 법률적 권한을 가질 수도 있습니다.

계약의 종료

. Intel은 귀하가 조건을 위반하는 경우 언제든지 동 계약을 종료할 수 있습니다. 종료되는 즉시 귀하는 소프트웨어를 파기하거나 소프트웨어의 모든 복사본을 Intel로 반환하게 됩니다.

관련 법률

. 본계약에서 발생하는 클레임은 상품 판매를 위한 계약에 관한 법률과 UN 협정이 충돌하는 기본 사항을 제외하고는 캘리포니아 주 법에 따릅니다. 적용되는 수출법과 규정을 위반하여 소프트웨어를 수출할 수는 없습니다. Intel의 승인된 대표가 서명하지 않은 경우 Intel은 다른 계약에 대한 의무가 없습니다.

정부 제한권

. 소프트웨어는 "제한된 권리"로 제공됩니다. 정부의 사용, 복제, 발표는 FAR52.227-14 및 DFAR252.227-7013 이하 참조 또는 이것을 대신하는 것에 설명된 것처럼 제한됩니다. 정부에 의한 소프트웨어 사용은 Intel의 독점적인 권한에 대한 승인을 의미합니다. 계약자 또는 제조업체는 Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052입니다.

###

저작권 및 법적 보증의 배제

Copyright © 2002 Intel Corporation. All rights reserved.

Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497

Intel Corporation

은 본 문서의 오류나 누락에 대해서는 책임지지 않습니다. Intel 은 이곳에 포함된 정보를 업데이트할 책임도 없습니다.

Intel, Itanium

및 Pentium 은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 이나 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

*

기타 이름과 상표는 해당 회사의 재산일 수 있습니다.