# Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 介面卡使用手冊

歡迎使用《Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 介面卡使用手冊》。 本手冊包含了硬體規格、配接卡軟體配置的相關資訊，以及疑難排解秘訣。

若要選取主題，請按一下以下內容清單的連結。

總覽

安裝

組態

變更配接卡設定

疑難排解

規格

客戶支援

有限保固

軟體授權

產品註冊

# 總覽

安裝配接卡之後，請在線上註冊您的配接卡。 請至 Intel 產品註冊網站.

### 簡介

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡是 I 型 CompactFlash™ 卡，它可使 Compact Flash 啟用的裝置連線到 Wi-Fi™ IEEE 802.11b 無線區域網路 (LAN)，或直接與其他無線 LAN 連線的掌上型裝置進行通信。

### 功能

- 以 Pocket PC 2000 及 PC 2002 PDA 操作

- Compact Flash 的尺寸符合具有 CF 類型 I 及類型 II 卡槽的裝置

- 資料傳輸率高達 11 Mbps*

- 11、5.5、2 和 1 Mbps 的自動速率調整以達最大範圍

- 在標準辦公室環境中的範圍達 300 英呎 (90 公尺)，室外則達 1000 英呎 (300 公尺)

- 支援 64 位元及 128 位元的 WEP (有線等量私密) 加密

- PRO/Wireless 容易使用的用戶端工具與安裝

- 進階的電源管理功能

- 可自訂電源管理以控制電池壽命

- 可暫停無線 LAN 功能，避免意外的電力流失

(*) 註解： 無線介面的最大速度為 11 Mbps。 但是，實際的資料傳送量是由各種因素所決定，如掌上型處理器的速度。

# 安裝

### 必要的網路及安全性資訊

安裝 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡之前，請從您的網路管理員取得下列資訊：

- 網路名稱 (SSID 也稱為 延伸服務集識別碼 (ESSID)) 是您想要透過存取點通訊的網路 (所有存取特定網路的無線裝置必須完全相同)。

- 網路上可用的 IP 位址指定的類型：

> 自動 - 不需使用者輸入，由 DHCP 伺服器動態指定位址；預設設定
> 手動 - 使用者輸入從網路管理員取得的 IP 位址資訊

- 網路所使用的加密類型 (64 位元或 128 位元)，「安全密碼鎖」及密碼鎖指定 (1、2、3、4 或「暫時」)

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡驅動程式和公用程式，需要透過 Microsoft® ActiveSync®，在桌上型電腦 或筆記型 PC 及 Pocket PC 之間連線。 CD-ROM 上的安裝程式會將必要的檔案下載到您的桌上型電腦 和 Pocket PC 中。

# 若要安裝 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡：

1. 使用序列或 USB 電纜，在桌上型 PC 與 Pocket PC 之間建立 ActiveSync 連線。 安裝程式可以在桌上型 PC 與 Pocket PC 之間未連線的情況下執行。 下一次建立連線之後，即完成安裝。

2. 將 Intel® PRO/Wireless Software 和 Documentation CD-ROM 插入桌上型 PC 的 CD-ROM 光碟機。

3. 選取主要功能表中的 「安裝基本驅動程式」(Install Base Drivers)。

4. 在下一個螢幕中，尋找 「安裝 Windows CE 的驅動程式」(Install drivers for Windows CE) 選項，再按一下 「安裝驅動程式」(Install Driver) 按鈕。

5. 請遵循安裝程式所顯示的指示。

6. 輸入「延伸服務集識別碼 (ESSID)」。 如果您不知道無線網路的 ESSID 或加密碼，請聯絡網路或系統管理員 .

附註： 使用位於畫面下半部的標籤以檢視其他內容頁面。 變更組態時請特別小心，以確保連線。

6. 按一下「進階」(Advanced) 以自訂 「操作模式」(Operating Modes)、「電源設定」(Power Settings)、「加密」(Encryption) 和 「天線」(Antenna) 選項。

7. 按一下 OK4 以返回上一個功能表。

8. 按一下 OK4 以結束「Intel WLAN 設定」公用程式。

# 在 Windows CE 下設定組態

若要在 Windows CE 下設定 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡的組態 ：

1. 請將 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡 插入 Pocket PC 的 CF 槽中. 「Intel WLAN 監督程式」(Intel WLAN Monitor) 公用程式圖示將顯示在 「今日」(Today) 作業匣中。

2. 點選 Intel® PRO/Wireless 圖示以開啟公用程式。 使用 「Intel WLAN 監督」公用程式來變更 ESSID、檢視「版本」和「模式」資訊、自訂「電源設定」、調整「選用」設定、「連線偵測」裝置，及檢視「訊號品質」。

3. 點選 「套用」(Apply) 來儲存變更。

4. 點選 「確定」(OK) 以關閉 「PRO/無線狀態」(PRO/Wireless Status) 視窗。

# 變更配接卡設定

若要變更 Pocket PC 上的配接卡設定：

1. 點選 「開始」(Start) 功能表，再點選 「設定」(Settings)。

2. 點選 「系統」(System) 標籤，再點選 「Intel® PRO/無線設定」(Intel® PRO/Wireless Settings)。

3. 變更 802.11 ESSID 或按一下「進階」(Advanced)以變更其他設定。 點選標籤旁邊的箭頭來捲動標籤。

秘訣：

如需設定的相關資訊，請點選 Windows 圖示，再點選 「說明」(Help)。

# 疑難排解

在 Windows CE 環境中使用 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡時，您可能會遇到下列狀況：

Pocket PC 無法辨識 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡：

- 插入 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡 後，Pocket PC 顯示 「無法辨識卡」(Unrecognized Card) 對話方塊。 這表示 PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡 驅動程式未載入或不正確載入。 如果是這種狀況，則需要重新安裝驅動程式檔案。

IP 位址無法由 PDA 辨識 :

- 請移除並重新插入 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡 ，或關閉再開啟 Pocket PC ，使 IP 位址的變更生效。

## 已知問題

## 針對在網路中不含 WINS 伺服器的連線， 設定 Pocket PC 裝置的組態

安裝 Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 卡 之後，必須設定「WINS IP 位址」裝置的組態。 設定裝置組態之後，即可透過無線連線，與桌上型電腦或膝上型電腦同步化。 若要設定「WINS IP 位址」裝置的組態，請遵循下列步驟：

1. 依序點選「開始」(Start)、「設定」(Settings)，再點選「連線」(Connections)標籤。

2. 點選「網路」(Network)，再點選 Intel 配接卡。

3. 點選「名稱伺服器」(Name Servers)。

4. 在 WINS 欄位中，輸入您正在連線的膝上型電腦或桌上型電腦的 IP 位址。

5. 按一下「確定」(OK)。

從版本 2.2 升級到版本 3.0

安裝這個版次的版本 3.0 之前，您必須解除安裝版本 2.2 軟體。 否則，配接卡及軟體即無法正確運作。

在安裝期間使用預設目錄

Pocket PC 的軟體不會安裝到非預設的目錄。 可能會出現某些裝置以建立和接受非預設的路徑。 嘗試將軟體安裝到非預設的目錄，必定會將檔案放置於預設的 Windows 目錄中。

WLAN 監督程式可以返回 101 的預設 ESSID

在一段短時間之內重複移除及插入配接卡，或從休眠狀態繼續之後，「WLAN 監督程式」的 ESSID 可能會恢復成 101 的預設設定。請執行軟體重設，讓「WLAN 監督程式」從「Intel® PRO 無線設定」公用程式取得正確的 ESSID。

# 規格

範圍 | 室內： 達 300 英呎 (90 公尺)
| 室外： 達 1000 英呎 (300 公尺)
資料速率 | 11 Mbps、5.5 Mbps、2 Mbps、1 Mbps
電力消耗 | TX： 170-280mA，閒置： <25mA 一般
加密 | 64 位元/128 位元 WEP 加密
網路架構類型 | 支援臨機操作網路及通訊， 以透過 Wi-Fi 相容存取點來連接有現網路
網路標準 | IEEE 802.11b 相容
軟體支援 | Microsoft Windows for Pocket PC、Windows 2000、Windows Me、Windows 98
頻帶 |

2.412-2.462 GHz.
Channel 1-2412 GHz, Channel 2-2417 GHz, Channel 3-2422 GHz, Channel 4-2427 GHz, Channel 5-2432 GHz, Channel 6-2437 GHz, Channel 7-2442 GHz, Channel 8-2447 GHz, Channel 9-2452 GHz, Channel 10-2457 GHz, Channel 11-2462 GHz.
無線介質 直序展頻 (DSSS) 2.4 GHz ISM 頻帶
調變 PSK @ 1Mb；QPSK @ 2Mb；CCK @ 5.5 及 11Mb
無線輸出功率 達 15dBm
電壓 3.3V
接收靈敏度 -93dBm @ 1Mb、-89dBm @ 2Mb、-87dBm @ 5.5Mb、-83dBm @ 11Mb
操作溫度 華氏 -4 度到 158 度，(攝氏 -20 度到 70 度)
儲藏溫度 華氏 -22 度到 176 度，(攝氏 -30 度到 80 度)
體積 2.18 x 1.69 x .13 英吋，(55.4 公釐 x 42.8 公釐 x 3.3 公釐)
重量 1.6 盎司，(45.36 公克)
TX 最強幅射 EIRP 美國： FCC 部份 15.247，歐洲： ETS 300 328，日本： RCR STD-33
TX 頻帶外發射 美國： FCC 部份 15.247、15.205、15.209，歐洲： ETS 300 328， 日本： RCR STD-3

# 客戶支援

您可以利用網路或電話來取得 Intel 支援。 這些服務涵蓋了 Intel 產品的最新資訊。 您可以存取安裝指示、疑難排解資訊與一般產品資訊。

## Web 與 Internet 網站

支援： http://support.intel.com

網路產品： http://www.intel.com/network

Gigabit 產品： http://www.intel.com/network/solutions/gigabit.htm

公司： http://www.intel.com

## 電話支援

新加坡： +65 732 2245 (星期一到星期五的 7:00 - 17:00)

全球存取： Intel 在全球各地都有技術支援中心。 許多技術中心是由說當地語言的技師所組成。 如需所有 Intel 支援中心、電話號碼及開放時間的清單，請連上網址 http://www.intel.com/support/9089.htm。

## RF 裝置

Intel RF 產品設計與銷售地的規則及規範相符，且視需要貼上當地的標籤。 大部份的 Intel RF 裝置已通過類型的核準，使用者不必取得使用權或授權即可使用該設備。 但是，對 Intel 設備所做的任何變更或修改若未經 Intel 明確核可，則 Intel 可以使該使用者的設備操作權無效。

| 警告：請勿在爆裂物旁使用本裝置。 在出現爆裂物或危險/可燃物品的區域中使用無線裝置時，請遵循所有的警告符號。

僅適用於室內。

| 請勿嘗試以變更或損壞的天線來操作本裝置。
| 為符合 FCC 與 Industry Canada 曝照需求，使用者操作 PC 卡時，天線與使用者身體應距離 20 公分或以上。

## Intel® PRO/Wireless 2011B LAN CF 配接卡 - 有限終身硬體保固

Intel 對原始物主保證此包裝所提供的硬體產品，沒有材料及製作上的瑕疵。 此保證並未涵蓋產品在安裝過程中所造成的損壞。 Intel 建議您讓產品的銷售公司安裝您的產品。 對於內含全新或重製元件之產品，Intel 保留接受訂購的權力。

上述保證優先於其他任何保證，不論其為明示、暗示或法定，其中包括（但不限於）智慧財產權、適售性，以及針對特定用途，而由任何提議、規格或樣本所產生之不侵害他人權益之任何保證。

此保證不涵蓋因濫用、意外、誤用、疏忽、變更、維修、災難、不適當的安裝或不適當的測試所損壞之硬體產品的更換。

除此之外的硬體產品瑕疵，Intel 在您將硬體產品以及「退貨授權 (RMA)」編號 (請參閱以下說明) 寄給購買公司或 Intel (僅限北美) 時，即可選擇免費更換或維修該硬體產品 (除非以下另有說明)。 如果您寄送硬體產品，則必須承擔中途損壞或遺失的風險。 您必須使用原來的包裝箱 (或類似材料) 並支付運貨。

Intel 可利用全新或重製的產品或零件來更換或維修硬體產品，且退回的硬體產品將成為 Intel 的資產。 依 Intel 的選擇，Intel 會以相同或高於退貨的版本等級來維修或更換該產品。 Intel 保留以現行量產的同等級產品來更換停產產品的權利。

此保證提供您特定的法律權利，且依國家的不同，您可能擁有其他權利。 此硬體產品的所有零件及元件皆涵蓋在 Intel 對本產品的有限保固中；產品可能內含完整測試過的回收零件，其保固與新品相同。 如需保固資訊，請撥打下列電話號碼。

### 退回瑕疵品

#### 從北美：

退回任何硬體產品之前，請聯絡「Intel 客戶支援小組」以取得「退貨授權 (RMA)」編號，電話是 +1 916-377-7000。

如果客戶支援小組確認硬體產品有瑕疵，他們將請 RMA 部門發給您一個 RMA 編號，以便標示在硬體產品的外包裝。 Intel 不接受外包裝沒有 RMA 編輯的任何產品。

#### 其他所有地區：

將硬體產品退回購買地以取得退款或更換產品。

## 有限責任與賠償

以下所述之 INTEL 責任僅限於可評估的直接及實體的損壞。 對任何問接或不確定的損壞 (包括但不限於事先、衍生、意外及特殊損害)，其中包括 (但不限於) 智慧財產權、重新採購的成本、使用所帶來的損失、業務中斷、商譽損失及利潤損失之不侵害他人權益之事項，不論此類損害是因合約協議、侵權行為，或在任何保證之下所引起，且不論 Intel 是否事先告知任何此類損害的可能性，Intel 皆不負任何責任。 除上述內容之外，INTEL 對此合約之全部宣稱所擔負的責任總值，不得超過產品本身的售價。 這些可能責任的限制為訂定產品價格之基本考量因素。 Intel 不會假設或授權任何人為其訂定其他任何責任。

部份國家不允許排除或限制意外或衍生性的損害，因此您可能不適用以上的限制。

### 關鍵控制應用程式

您或您的客戶在關鍵控制應用程式 (例如，僅為舉例，包括安全或醫療控制系統、核能控制系統，或者航空或地面交通控制系統) 中使用此硬體產品時，Intel 絕不負任何責任，且使用者必須自負完全的使用責任。 因您或您的客戶在此類應用中使用此硬體產品所產生的任何及全部指控，您同意維護 Intel 並代為辨護，使其不受任何損失。

### 軟體

上述之硬體保固不涵蓋硬體產品所提供的軟體。 請參閱硬體產品所隨附的適用軟體授權合約書，以取得任何軟體保固的詳細資訊。

### 退回瑕疵品

#### 從北美：

退回任何硬體產品之前，請聯絡「Intel 客戶支援小組」以取得「退貨授權 (RMA)」編號，電話是 +1 916-377-7000。

如果客戶支援小組確認硬體產品有瑕疵，他們將請 RMA 部門發給您一個 RMA 編號，以便標示在硬體產品的外包裝。 Intel 不接受外包裝沒有 RMA 編輯的任何產品。

#### 其他所有地區：

將硬體產品退回購買地以取得退款或更換產品。

## 有限責任與賠償

以下所述之 INTEL 責任僅限於可評估的直接及實體的損壞。 對任何問接或不確定的損壞 (包括但不限於事先、衍生、意外及特殊損害)，其中包括 (但不限於) 智慧財產權、重新採購的成本、使用所帶來的損失、業務中斷、商譽損失及利潤損失之不侵害他人權益之事項，不論此類損害是因合約協議、侵權行為，或在任何保證之下所引起，且不論 Intel 是否事先告知任何此類損害的可能性，Intel 皆不負任何責任。 除上述內容之外，INTEL 對此合約之全部宣稱所擔負的責任總值，不得超過產品本身的售價。 這些可能責任的限制為訂定產品價格之基本考量因素。 Intel 不會假設或授權任何人為其訂定其他任何責任。

部份國家不允許排除或限制意外或衍生性的損害，因此您可能不適用以上的限制。

### 關鍵控制應用程式

您或您的客戶在關鍵控制應用程式 (例如，僅為舉例，包括安全或醫療控制系統、核能控制系統，或者航空或地面交通控制系統) 中使用此硬體產品時，Intel 絕不負任何責任，且使用者必須自負完全的使用責任。 因您或您的客戶在此類應用中使用此硬體產品所產生的任何及全部指控，您同意維護 Intel 並代為辨護，使其不受任何損失。

### 軟體

上述之硬體保固不涵蓋硬體產品所提供的軟體。 請參閱硬體產品所隨附的適用軟體授權合約書，以取得任何軟體保固的詳細資訊。

# 軟體授權合約書

重要 - 複製、安裝或使用之前請先閱讀

.

在您仔細閱讀下列條款及條件之前，請勿使用或載入此軟體及任何相關的材料 (統稱為「軟體」)。 載入或使用軟體時，即代表您同意此合約書的條款。 如果您不同意此合約書的條款，請勿安裝或使用軟體。

授權

。 您可以將軟體複製到一台電腦，供您個人進行非商業性的使用，而且您可以遵循下列條件來製作一份軟體副本：

1. 此軟體只授權與 Intel® 元件產品合用。 此處並未授權此軟體與非 Intel 元件產品合用。

2. 除非本合約書提及，否則您不得複製、修改、出租、販售、分送或傳送軟體的任何部份，且您同意防止未授權的軟體複製。

3. 您不能執行反向工程、解編譯、拆解本軟體。

4. 您未獲轉授權或允許，不能同時與一位以上的使用者合用本軟體。

5. 本軟體可能包含協力供應商之軟體或其他資產，其中部份軟體或資產可能根據 "license.txt" 檔或其他文件或檔案所包含的內容來定義及授權。

軟體及著作權的所有權

。 本軟體的所有副本之標題必須保留 Intel 或其供應商字樣。 本軟體已受著作權保護，並受美國及其他國家，以及國際法律之保護。 您不能移除本軟體的任何著作權注意事項。 Intel 可在不發出通知的情況下隨時變更本軟體或此處所參考的項目，但不負支援或更新軟體之責任。 除非另外明確指出，否則 Intel 不以明示或暗示的方式授與 Intel 專利權、著作權、商標或其他智慧財產權之下的權利。 只有當接收者完全同意這些條款之規定，且您未保有本軟體的副本，才能將本軟體傳送給該接收者。

有限媒體保固

。 如果 Intel 以實體媒體提供本軟體，則從 Intel 提供日起九十 (90) 天內，Intel 保證媒體不會有材料實體瑕疵。 若發現此類瑕疵，請將媒體退給 Intel，Intel 可選擇更換或提供其他軟體。

排除其他保固

。 除了上述內容之外，本軟體「依其原狀」提供，而不作任何種類之明示或暗示的保證，包括適售性、未侵權或針對特殊目的之保證。 Intel 不針對本軟體所包含的任何資訊、文字、圖片、連結或其他項目，保證或假設其正確性或完整性之責任。

有限責任

。 因使用或不當使用本軟體所造成之損害 (包括，但不限於利潤損失、業務中斷或遺失資訊)，Intel 或其供應商不負任何損害責任，即使 Intel 已預先告知此類傷害的可能性。 某些轄區禁止排除或限制隱含保證或衍生或意外損害之責任，因此您可能不適用以上的限制。 依轄區之不同，您可能擁有其他法律權利。

本合約書之終止

。 Intel 可在您違反條款時隨時終止本合約書。 合約終止時，您應該立即銷毀本軟體或將軟體的所有副本退回 Intel。

適用法律

。 本合約書所引發之任何主張必須受加州法律監督，但其法律實體不得與美國對物品銷售之合約慣例相衝突。 您不能在違反適用之輸出法律及規範下輸出本軟體。 Intel 不對其他任何合約書負責，除非 Intel 之授權代表以書面認可並簽字。

政府限制權利

。 本軟體是以「限制權利」提供之。 依 FAR52.227-14 及 DFAR252.227-7013 et seq. 或其後續制定條文，政府不得使用、複製或公開本軟體。 政府對本軟體之使用即表示認可 Intel 此處所宣告之專利權。 立約人或製造商為 Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052。

### 著作權及法律免責聲明

Copyright © 2002 Intel Corporation. All rights reserved.

Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497

針對文件之錯誤或疏漏，Intel Corporation 不負擔任何責任。 Intel 亦不對更新此處所包含之資訊予以任何承諾。

Intel

、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。

*

其他名稱或品牌可能屬於其他公司所宣稱的財產。